Obvod:

Vlastnosti: (přednastavená hodnota)

- Rychlost [krok/s]: (1000000)
   Rychlost simulace v krocích za sekundu.

- Rychlost [%]: (100)
   Rychlost simulace v procentech. 

- Krok simulace [nS]: (1000)
   Krok simulace v nanosekundách.

-  Simulace L a C [krok]: (50)
   Počet kroků po kterých se simulují kondenzátory a cívky.

- Přesnost nelineárních komponent: (5)
   Přesnost nelineárních komponent. Výšší číslo znamená vyšší přesnost.

- Zobrazit mřížku: (true)

- Zobrazit posuvníky: (false)

- Animovat: (false)
   Vodiče, na kterých je napětí větší než 2,5 V, se zobrazí červeně a ostatní modře.

- Měřítko písma: (1)
   Měřítko písma na rozhraní, například 1,5 = 150 %.

- Automatická záloha [s]: (15)
   Časový interval, po kterém se kontroluje, jestli obvod nebyl změněl.
   Pokud byl změněn, tak se uloží.
   Nastavení na 0 jsou automatické zálohy zakázány.

Více informací:
 http://simulide.blogspot.com/p/blog-page_15.html
