Ampérmetr:

- Červený vstup: Kladný.
- Černý vstup: Záporný.
- Výstup vpravo: Napětí odpovídající zobrazené hodnotě

- Obnovovací kmitočet je 50 Hz.


Více informací:
 http://simulide.blogspot.com/p/meters.html
