74XX96 - 5-bit parallel-load shift register

PE  A..E  QA..QE
0    x    0
1   dato  dato

A..E = Entradas (2,3,4,6,7)
A1..QE = Salidas (15,14,13,11,10)
SER = Serial (9)
PE = Preset Enable (8)
!CLR = Clear (16)
CLK = Clock (1)
Vcc = 5
GND = 12

Ver help en:
   ..share/simulide/data/examples/logic/74_series/Help_74XX96.simu