Fuente de corriente:

Esta es una fuente de corriente variable.

La corriente se puede ajustar de 0A a máx. actual usando el dial.

Se puede activar/desactivar con el botón en la parte inferior.

La etiqueta del botón muestra el valor de salida actual.
