DAC (ЦАП)

Настраиваемый ЦАП.

Настройки:
Показать идентификатор: "True/False" - включить/выключить обозначение элемента

Входное напряжение логической 1: минимальное входное напряжение лог. 1, В

Входное напряжение логического 0: максимальное входное напряжение лог. 0, В

Входящий импеданс: входное сопротивление, Ом

Опорное напряжение: значение опорного напряжения, В

Разрядность, бит: разрядность ЦАП, бит
 