MCU: ATmega644

Pouzdro: 40 pin PDIP
 
 1: PB0   T0    XCK0    PCINT8
 2: PB1   T1    CLKO    PCINT9
 3: PB2   AIN0  INT2    PCINT10
 4: PB3   AIN1  OC0A    PCINT11
 5: PB4   /SS   OC0B    PCINT12
 6: PB5   MOSI  PCINT13
 7: PB6   MISO  PCINT14
 8: PB7   USCK  PCINT15
 9: Reset
10: Vcc
11: Gnd
12: XTAL2
13: XTAL1
14: PD0   RXD0  PCINT24
15: PD1   TXD0  PCINT25
16: PD2   INT0  RXD1    PCINT26
17: PD3   INT1  TXD1    PCINT27
18: PD4   OC1B  XCK1    PCINT28
19: PD5   OC1A  PCINT29
20: PD6   ICP1  OC2B    PCINT30
21: PD7   OC2A  PCINT31
22: PC0   SCL   PCINT16
23: PC1   SDA   PCINT17
24: PC2   TCK   PCINT18
25: PC3   TMS   PCINT19
26: PC4   TDO   PCINT20
27: PC5   TDI   PCINT21
28: PC6   TOSC1 PCINT22
29: PC7   TOSC2 PCINT23
30: AVCC
31: Gnd
32: AREF
33: PA7   ADC7  PCINT7
34: PA6   ADC6  PCINT6
35: PA5   ADC5  PCINT5
36: PA4   ADC4  PCINT4
37: PA3   ADC3  PCINT3
38: PA2   ADC2  PCINT2
39: PA1   ADC1  PCINT1
40: PA0   ADC0  PCINT0

Stručný popis:
Výkonný nízkopříkonový 8bitový AVR RISC mikrokontroler
64 KB ISP paměti FLASH s možností čtení během zápisu,
2 KB paměti EEPROM,
4 KB paměti SRAM,
32 vstupů/výstupů pro obecné použití,
32 pracovních registrů pro obecné použití,
rozhraní JTAG s funkcí boundary-scan, programování a ladění v cílové aplikace,
2x 8bitový a 1x 16bitový čítač/časovač s komparátorem,
6 kanálů PWM,
vnitřní a vnější přerušení,
sériové rozhraní USART,
univerzální sériové rozhraní (USI) s detektorem začátku komunikace,
8kanálový 10bitový AD převodník,
nastavitelný časovač watchdog s vnitřním oscilátorem,
SPI sériové rozhraní,
5 softwarově nastavitelných módů úspory energie.
