Unipolární tranzistor:

RDSon je odpor mezi D a S v lineární oblasti tranzistoru:
    VGS > Vth a VDS < ( VGS – Vth )

Tranzistor je možné nastavit na tranzistor s kanálem N nebo P a s indukovaným nebo vodivým kanálem.
