Multiplexor Analógico

Teniendo una entrada en Z (por ejemplo reloj) esta es reflejada en una salida (Y0..Y7) según la selección con A0..A2.

Pines:
Z = Señal de entrada
A0..A3 = Selector de puerta (000 = Y0, 100 = Y1, etc)
!En = Habilitación de la salida. GND
Y0..Y7 = Salidas

Propiedades:
- Address Bits:
   Determina el numero de entradas. 3
- Impedancia:
   Determina la impedancia del circuito. 1
