74HC08 - Quad 2-input AND gate

Y = A * B

A  B  Y
0  0  0
1  0  0
0  1  0
1  1  1

Pines:
A = Entrada x 4
B = Entrada x 4
Y = Salida x 4

Mas información:
   https://simulide.blogspot.com/p/blog-page_30.html
   
Ver help en:
   ..share/simulide/data/examples/logic/74_series/Help_74HC08.simu