7Seg BCD (шестнадцатеричный декодер)

Декодер шестнадцатеричного кода с семисегментным индикатором.
Отображаемые коды B0000 - B1111, цифры 0-9, A, b, C, d, E, F
Полезен при отладке схем и для создания упрощенной индикации.

Настройки:
Показать идентификатор: "True/False" - включить/выключить обозначение элемента 