Diodo rectificador:

Parámetros:
- Umbral:
    Tensión directa de conducción. 0.7V
    
- Volt. Zener: 
    Usa un valor >0 en esta para establecer la tensión inversa. 0V

Videos Relacionados: 
    https://www.youtube.com/watch?v=KG0vvtP1rKk

Mas información:
    http://simulide.blogspot.com/p/leds.html
