Rele:

Relé electromagnético configurable.

Parámetros:
- Res. Bobina:
   Determina la resistencia de la bobina. 100
- Int. Disparo:
   Determina de corriente de disparo. 0.02
- Polos:
   Establecer el número de polos. 1
- DT:
   Se puede configurar como simle o doble contacto. false
- Norm. Cerrado:
   Determina si es normal cerrado (NC) o normal abierto: false.
