Display siete segmentos

El orden de los segmentos es a, b, c.. f.
El pin de alimentación es abajo a la derecha.
El punto decimal esta a bajo a la izquierda.

Parámetros:
- Color:
    Color del LED: amarillo, rojo, verde, azul, naranja o púrpura. Yellow
- Num Pantallas:
   Determina el numero de displays. 1
- Cátodo común:
   Determina si son cátodo o ánodo común. true
- Vertical Pins:
   Determina si los pines estarán verticales. false
- Umbral:
    Tensión umbral del LED, debajo de esta tensión no conducen. 2.4
- CorienteMax:
    Corriente máxima soportada. Al superar este valor LED se quema. LED parpadea cuando se excede la máxima corriente en aprox 40%. 0.02
- Resistencia:
    La resistencia interna, como un truco que es posible sustituir resistencia externa. 1

Videos Relacionados:
   https://www.youtube.com/watch?v=c7SFryRa5hs
   https://www.youtube.com/watch?v=pOOIZnZ2lQ4
   
Mas información:
   https://simulide.blogspot.com/p/seven-segment-display.html
