MosFET:

Transistor de efecto de campo.

Parametros:
- RDSon:
   RDSon representa la resistencia DS en la parte inferior de la región lineal cuando se conduce:
     VGS> Vth y VDS <(VGS - Vth)

- Umbral:
   1
- Canal P:
   Determina si es canl P o N. false
- Deplexion:
   false

Es posible configurarlo como canal P o N, así como un mosFET de agotamiento.
