KS0108 GLCD (Графический LCD дисплей):

Графический матричный LCD дисплей разрешением 128x64 точки на контроллере KS0108.


Настройки:

Показать идентификатор: "True/False" - включить/выключить обозначение дисплея

CS активный низкий: True - активый уровень CS = 0, False - активый уровень CS =1

