74XX91 - serial-in, serial-out, 8-bit shift register

Este registro de desplazamiento de 8 bits contiene ocho flip-flops maestro-esclavo RS de entrada y un controlador de reloj.

A B Q !Q
x 0 0  1
0 x 0  1
1 1 1  0 

Nota: Actua luego de 8 pulsos de reloj

Ver help en:
   ..share/simulide/data/examples/logic/74_series/Help_74XX91.simu