MCU: ATmega8

Pouzdro: 28-pin-PDIP

 1: Reset
 2: PD0 RXD0
 3: PD1 TXD0
 4: PD2 INT0
 5: PD3 INT1
 6: PD4 T0     XCK0
 7: Vcc
 8: Gnd
 9: PB6 TOSC1  XTAL1
10: PB7 TOSC2  XTAL2
11: PD5 T1
12: PD6 AIN0
13: PD7 AIN1   
14: PB0 ICP1
15: PB1 OC1A
16: PB2 !SS    OC1B
17: PB3 MOSI   OC2A
18: PB4 MISO
19: PB5 USCK
20: AVCC
21: AREF
22: Gnd
23: PC0 ADC0
24: PC1 ADC1
25: PC2 ADC2
26: PC3 ADC3
27: PC4 ADC4   SDA
28: PC5 ADC5   SCL

Stručný popis:
Výkonný nízkopříkonový 8bitový AVR RISC mikrokontroler
8 KB ISP paměti FLASH s možností čtení během zápisu,
512 bajtů paměti EEPROM,
1 KB paměti SRAM,
23 vstupů/výstupů pro obecné použití,
32 pracovních registrů pro obecné použití,
2x 8bitový a 1x 16bitový čítač/časovač s komparátorem,
3 kanály PWM,
1 komparátor,
vnitřní a vnější přerušení,
1 sériové rozhraní USART,
1 SPI sériové rozhraní,
4kanálový 10bitový AD převodník,
2kanálový 8bitový AD převodník,
nastavitelný časovač watchdog s vnitřním oscilátorem,
5 softwarově nastavitelných módů úspory energie,
Napájecí napětí 4,5 - 5,5 V.
