74HC32 - Quad 2-input OR gate

Y = A + B

A  B  Y
0  0  0
1  0  1
0  1  1
1  1  1

Pines:
A = Entrada x 4
B = Entrada x 4
Y = Salida x 4

Ver help en:
   ..share/simulide/data/examples/logic/74_series/Help_74HC32.simu