Frequencimeter (Частотомер):

Левый контакт - вход измеряемой частоты.

Минимальная измеряемая частота: 2Гц.

Настройки:

Показать идентификатор: "True/False" - включить/выключить обозначение частотомера