MCU: ATtiny13

Pouzdro: 8-pin PDIP

1: PB5 ADC0 !Reset dW   PCINT5
2: PB3 ADC3 CLKI   PCINT3  
3: PB4 ADC2 PCINT4 
4: Gnd
5: PB0 MOSI AIN0   OC0A TXD   PCINT0
6: PB1 MISO INT0   AIN1 OC0B  RXD  PCINT1
7: PB2 SCK  ADC1   T0   PCINT2
8: Vcc

Stručný popis:
Výkonný nízkopříkonový 8bitový AVR RISC mikrokontroler
1 KB ISP paměti FLASH s možností čtení během zápisu,
64 bajtů paměti EEPROM,
64 bajtů paměti SRAM,
6 vstupů/výstupů pro obecné použití,
32 pracovních registrů pro obecné použití,
1x 8bitový a 1x 16bitový čítač/časovač,
2 kanály PWM,
vnitřní a vnější přerušení,
programování v cílové aplikace přes SPI rozhraní
4kanálový 10bitový AD převodník,
nastavitelný časovač watchdog s vnitřním oscilátorem,
SPI sériové rozhraní,
Napájecí napětí 1,8 - 5,5 V.
