Amperímetro:
Mide la corriente entre las puntas de prueba roja y negra.

- Pin Rojo: Positivo.
- Pin Negro: Negativo.
- Pin Derecha: lectura como voltaje.

- Se actualiza a 50 Hz.

Videos Relacionados: 
   https://youtu.be/1BeTy5DGcDc
   
Mas información:
   http://simulide.blogspot.com/p/meters.html
