MCU: ATmega32u4

Pouzdro: 44 pin QFN

 1: PE6   INBT6 AIN0
 2: UVCC
 3: D-
 4: D+
 5: UGND
 6: UCAP
 7: VBUS
 8: PB0   SS    PCINT0
 9: PB1   ISCI  PCINT1
10: PB2   MOSI  PDI    PCINT2
11: PB3   MISO  PDO    PCINT3
12: PB7   !RTS  OC1C   OC0A   PCINT7
13: Reset
14: Vcc
15: Gnd
16: XTAL2
17: XTAL1
18: PD0   OC0B  SCL    INT0
19: PD1   SDA   INT1
20: PD2   INT2  RXD1
21: PD3   INT3  TXD1
22: PD5   XCK1  !CTS
23: Gnd
24: AVCC
25: PD4   ADC8  ICP1
26: PD6   T1    !OC4D  ADC9
27: PD7   T0    OC4D   ADC10
28: PB4   ADC11 PCINT4
29: PB5   OC1A  !OC4B  ADC12  PCINT5
30: PB6   OC1B  OC4B   ADC13  PCINT6
31: PC6   OC3A  !OC4A
32: PC7   ICP3  CLKO   OC4A
33: PE2   !HWB
34: Vcc
35: Gnd
36: PF7   ADC7  TDI
37: PF6   ADC6  TDO
38: PF5   ADC5  TMS
39: PF4   ADC4  TCK
40: PF1   ADC1
41: PF0   ADC0
42: AREF
43: Gnd
44: AVCC

Stručný popis:
Výkonný nízkopříkonový 8bitový AVR RISC mikrokontroler
21 KB ISP paměti FLASH s možností čtení během zápisu,
1 KB paměti EEPROM,
2,5 KB paměti SRAM,
26 vstupů/výstupů pro obecné použití,
32 pracovních registrů pro obecné použití,
2x 8bitový a 1x 16bitový čítač/časovač s komparátorem,
6 kanálů PWM,
1 komparátor,
vnitřní a vnější přerušení,
1 sériové rozhraní USART,
1 bajtově orientované dvouvodičové rozhraní,
1 SPI sériové rozhraní,
6kanálový 10bitový AD převodník,
nastavitelný časovač watchdog s vnitřním oscilátorem,
5 softwarově nastavitelných módů úspory energie,
Napájecí napětí 1,8 - 5,5 V.
rozhraní JTAG s funkcí boundary-scan, programování a ladění v cílové aplikace,
1x 8bitový a 2x 16bitový čítač/časovač s komparátorem,
8 kanálů PWM,
vnitřní a vnější přerušení,
sériové rozhraní USART,
univerzální sériové rozhraní (USI) s detektorem začátku komunikace,
12kanálový 10bitový AD převodník,
nastavitelný časovač watchdog s vnitřním oscilátorem,
SPI sériové rozhraní,
6 softwarově nastavitelných módů úspory energie,
analogový komparátor,
teplotní senzor,
USB 2 Full speed/Low speed rozhraní s přeručení při dokončení přenosu.
