MCU: ATtiny44

Pouzdro: 14-pin PDIP

 1: Vcc
 2: PB0 PCINT8 XTAL1 CLKI
 3: PB1 PCINT9 XTAL2
 4: PB3 dW     !Reset PCINT11
 5: PB2 PCINT10 INT0 OC0A CKOUT
 6: PA7 PCINT7 ICP1 OC0B ADC7
 7: PA6 PCINT6 OC1A SDA MOSI DI ADC6
 8: PA5 ADC5 DO MISO OC1B PCINT5
 9: PA4 ADC4 USCK SCL T1 PCINT4
10: PA3 ADC3 T0 PCINT3
11: PA2 ADC2 AIN1 PCINT2
12: PA1 ADC1 AIN0 PCINT1
13: PA0 ADC0 AREF PCINT0
14: Gnd

Stručný popis:
Výkonný nízkopříkonový 8bitový AVR RISC mikrokontroler
4 KB ISP paměti FLASH s možností čtení během zápisu,
256 bajtů paměti EEPROM,
256 bajtů paměti SRAM,
12 vstupů/výstupů pro obecné použití,
32 pracovních registrů pro obecné použití,
1x 8bitový a 1x 16bitový čítač/časovač,
4 kanály PWM,
1 komparátor,
vnitřní a vnější přerušení,
programování v cílové aplikace přes SPI rozhraní
4+12kanálový 10bitový AD převodník,
nastavitelný časovač watchdog s vnitřním oscilátorem,
Napájecí napětí 1,8 - 5,5 V.
