Multiplexor de entrada

Teniendo ocho (8) entrada D0..D7, en la salida se reflejara (Y + !Y) la que seleccionemos con S0..S2.

Pines:
D0..D7 = Señales de entrada
S0..S2 = Selector de puerta (000 = D0, 100 = D1, etc)
!OE = Habilitación de la salida. GND
Y = Salida
!Y = Salidas invertida

Propiedades:
- Volt Alto Entrada:
   2.5
- Volt Bajo Entrada:
   2.5
- Impedancia Entrada:
   1e+14
- Volt Alto Salida:
   5
- Volt Bajo Salida:
   0
- Impedancia Salida:
   40
- Invertir Entradas:
   false
