Analog Multiplexer (Аналоговый мультиплексор):

Настройки:
Показать идентификатор: "True/False" - включить/выключить обозначение мультиплексора

Разрядность адречной шины: n.  Число адресных бит. Определяет число каналов как 2^n

Импеданс: Сопротивление открытого канала, Ом



