74HC86 - Quad 2-input XOR gate

A  B  Y
0  0  0
1  0  1
0  1  1
1  1  0

Pines:
A = Entrada x 4
B = Entrada x 4
Y = Salida x 4

Ver help en:
   ..share/simulide/data/examples/logic/74_series/Help_74HC86.simu