MCU: ATtiny85

Pouzdro: 8-pin PDIP

1: PB5 ADC0 !Reset dW   PCINT5
2: PB3 ADC3 !OC1B  CLKI XTAL1 PCINT3  
3: PB4 ADC2 OC1B   CLKO XTAL2 PCINT4 
4: Gnd
5: PB0 MOSI DI     SDA  AIN0  OC0A !OC1A  AREF PCINT0
6: PB1 MISO DO     AIN1 OC0B  OC1A PCINT1
7: PB2 SCK  USCK   SCL  ADC1  T0   INT0   PCINT2
8: Vcc

Stručný popis:
Výkonný nízkopříkonový 8bitový AVR RISC mikrokontroler
4 KB ISP paměti FLASH s možností čtení během zápisu,
512 bajtů paměti EEPROM,
512 bajtů paměti SRAM,
6 vstupů/výstupů pro obecné použití,
32 pracovních registrů pro obecné použití,
2x 8bitový čítač/časovač,
4 kanály PWM,
1 komparátor,
vnitřní a vnější přerušení,
programování v cílové aplikace přes SPI rozhraní
4kanálový 10bitový AD převodník,
nastavitelný časovač watchdog s vnitřním oscilátorem,
Napájecí napětí 1,8 - 5,5 V.
