MCU: ATmega328

Pouzdro: 28-pin-PDIP

 1: Reset
 2: PD0 RXD0   PCINT16
 3: PD1 TXD0   PCINT17
 4: PD2 INT0   PCINT18
 5: PD3 INT1   OC2B    PCINT19
 6: PD4 T0     XCK0    PCINT20
 7: Vcc
 8: Gnd
 9: PB6 TOSC1  XTAL1   PCINT6
10: PB7 TOSC2  XTAL2   PCINT7
11: PD5 T1     OC0B    PCINT21
12: PD6 AIN0   OC0A    PCINT22
13: PD7 AIN1   PCINT23
14: PB0 ICP1   CLKO    PCINT0
15: PB1 OC1A   PCINT1
16: PB2 !SS    OC1B    PCINT2
17: PB3 MOSI   OC2A    PCINT3
18: PB4 MISO   PCINT4
19: PB5 USCK   PCINT5
20: AVCC
21: AREF
22: Gnd
23: PC0 ADC0   PCINT8
24: PC1 ADC1   PCINT9
25: PC2 ADC2   PCINT10
26: PC3 ADC3   PCINT11
27: PC4 ADC4   SDA     PCINT12
28: PC5 ADC5   SCL     PCINT13

Stručný popis:
Výkonný nízkopříkonový 8bitový AVR RISC mikrokontroler
32 KB ISP paměti FLASH s možností čtení během zápisu,
1 KB paměti EEPROM,
2 KB paměti SRAM,
23 vstupů/výstupů pro obecné použití,
32 pracovních registrů pro obecné použití,
2x 8bitový a 1x 16bitový čítač/časovač s komparátorem,
6 kanálů PWM,
1 komparátor,
vnitřní a vnější přerušení,
1 sériové rozhraní USART,
1 bajtově orientované dvouvodičové rozhraní,
1 SPI sériové rozhraní,
6kanálový 10bitový AD převodník,
nastavitelný časovač watchdog s vnitřním oscilátorem,
5 softwarově nastavitelných módů úspory energie,
Napájecí napětí 1,8 - 5,5 V.
