Diode (Диод/Стабилитрон):

Настраиваемый диод.
Можно настроить как диод или стабилитрон.

Настройки:
Показать идентификатор: "True/False " - включить/выключить обозначение диода.

Порог: прямое падение напряжения на диоде в вольтах .

Напряжение стабилизации:
= 0 - 0 Вольт. Работает как обычный диод.
> 0 - получаем стабилитрон, с указанным напряжением стабилизации. При этом УГО диода меняется на УГО стабилитрона.

