Funkční generátor:

Čtyři možné průběhy:
- Sinus.
- Pila.
- Trojúhelník.
- Obdélník.


Lze jej zaponout nebo vypnout tlačítkem na levé straně.

Kmitočet se nastavuje ve vlastnosti "Kmitočet" výše.

Minimální napětí se nastavuje vlastností "Posunutí".
Amplituda průběhu se nastavuje vlastností "Napětí".

U obdélníkového průběhu je možné nastavit šířku pulzu pomocí vlastnosti "Střída".
Přednastavená hodnota je 50 %.
