Barra de LEDs:

Barra LEDs configurable con las mismas propiedades que los LEDs más "Tamaño" para establecer el número de LEDs.

Los LEDs se desplazan hacia el lado del cátodo.

- Color:
    Color del LED: amarillo, rojo, verde, azul, naranja o púrpura. Yellow

- Size:
   Determina la cantidad de LEDs. 8

- Umbral:
    Tensión umbral del LED, debajo de esta tensión no conducen. 2.4

- CorienteMax:
    Corriente máxima soportada. Al superar este valor LED se quema. LED parpadea cuando se excede la maxima corriente en aprox 40%. 0.03

- Resistencia:
    La resistencia interna, como un truco que es posible sustituir resistencia externa. 0.6
    
- A tierra: 
    Al establecer esta propiedad en true conecta el cátodo a GND, por lo que el circuito queda más simple y más limpio. Cuando esta propiedad se establece en true, desaparece el conector del cátodo. false

Videos Relacionados: 
    https://www.youtube.com/watch?v=KG0vvtP1rKk

Mas información:
 http://simulide.blogspot.com/p/leds.html
